Contrôleur

Potentiomètre cmd

Potentiomètre control

ESC

Capteur IR (rpm)

RS232

Potentiometre cmd : commande manuel par l’utilisateur de l’ESC

Potentiometre control : Capte l’angle d’inclinaison du bras

Capteur IR (rpm) : Compteur de rotation par minute de l’hélice

RS232 : Liaison série avec le PC